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Внесение изменений
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", правилами землепользования и застройки сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики утвержденного решением Совета местного самоуправления сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР от 18.10.2014 года № 14/1 (в ред. 28.02.2024 г.) проектом предусматриваются внесение следующих изменений и дополнений:
     Статья 67. Особенности размещения культовых сооружений:
1. Размещение объектов религиозного назначения (культовых сооружений) на территории муниципального образования допускается исключительно при наличии разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.
2. Выдача разрешения на строительство культовых сооружений допускается только при условии проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими правилами.
3. Орган местного самоуправления обязан:
опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте не позднее чем за 30 календарных дней до их проведения;
обеспечить возможность очного участия, а также направления письменных и электронных обращений граждан;
составить протокол слушаний с обязательным отражением количества участников, числа голосов «за» и « против»;
обнародовать протокол и заключение по результатам слушаний не позднее 10 календарных дней после их проведения.
4. Решение о выдаче разрешения на строительство культового сооружения не может быть принято при наличии отрицательных итогов публичных слушаний (большинство голосов «против»).
5. В случае несоблюдения требований настоящей статьи выданное разрешение на строительство подлежит признанию недействительным.


 Статья 65.  Состав и виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования сельского поселения Интернациональное дополнить следующим содержанием «2.7.2.» изложив в следующей редакции:

На карте градостроительного зонирования сельского поселения Интернациональное выделены следующие территориальные  зоны:

	Состав территориальных зон
	
Виды территориальных зон


	1
	2
	3
	4
	

	Код

	Наименование вида
Разрешённого использования 
	Обознач.  на карте
	Описание вида разрешённого использования
	Код

	

Ж
	

Жилые зоны
	Ж1
	Застройка  индивидуального жилищного строительства и ведение личного подсобного хозяйства
	2.1. 
2.2

	
	
	Ж2
	Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	2.1.1

	
	
	Ж3

	Перспективное строительство индивидуальными жилыми домами  и ведение личного подсобного хозяйства
	2.1
2.2

	
ОД
	
Общественно-деловые зоны
	ОД1
	Здания административно-делового назначения.
Объекты связи.
Объекты  по оказанию медицинской помощи.
Размещение объектов бытового обслуживания.
Размещение  объектов торговли и общественного питания
	3.8.1.
4.1.
3.2.3
3.4.1

3.3

4.4,

	
П
	Производственные зоны
	
П
	
Зоны производственного –назначения* 
	
6.0
6.5.

	
ИИ
	Зоны инженерной инфраструктуры
	ИТ-1

	Зоны инженерной инфраструктуры
	

	
СХ


	Зоны сельско-хозяйственного использования
	СХ 1
	Зона сельскохозяйственного использования
	

	
	
	СХ 2
	Зона сельскохозяйственных объектов
Хранение и переработка с/х продукции
	1.15
1.20

	Р
	Зоны Общего пользования и рекреационного назначения
	Р1
	Объекты, предназначенные для отдыха, физической культуры и спорта
	5.0.
5.1.
5.1.3

	ИТ
Г
	Зона боксовых гаражей
	
	Хранение автотранспорта
	2.7.1
2.7.2


 Статья 69.  Градостроительные регламенты для зон инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) дополнить следующим содержанием:
В зоне боксовых гаражей ( Г)  для хранения личного автотранспорта, являющейся неотъемлемой частью зоны ИТ-1 и  размещаемой в жилой застройке следует обеспечить нормативные разрывы до жилья предусмотренные  сводом правил СП 113.13330.2012.
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